ANEXA D 
LA PROPUNEREA TEHNICĂ
aferentă LOTULUI 4  – MOBILIER MEDICAL:


Centralizator produse ofertate: 

	NR. LOT
	DENUMIRE PRODUSE
	UM
	CANTITATE PRODUS
	Cod Fișa tehnică

	LOT 4
	PATURI MEDICALE CU  BARE DE  PROTECTIE LATERALĂ
	buc
	32
	F.T. 4-01

	
	DULAP MEDICAL
	buc
	2
	F.T. 4-02

	
	TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR
	buc
	3
	F.T. 4-03

	
	APARAT DE OXIGEN
	buc
	1
	F.T. 4-04







FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 01

Denumire produs: PATURI MEDICALE CU  BARE DE  PROTECTIE LATERALĂ

Număr bucăți: 32  buc

	SPECIFICAȚII TEHNICE
	DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT
(se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate)

	1
	2

	Caracteristici generale
[image: ]• Pat de spital mecanic, cu o secțiune ajustabilă 
• Baza realizată din oțel vopsit pe structură tubulară rectangulară 40x20 mm
• Suport saltea tip plasă de oțel sudată, montaj și asamblare ușoară
• Panouri din MDF, ușor de îndepărtat pentru curățare și dezinfectare, realizate pe cadru tubular Ø 30 mm
• Spătar reglabil cu acționare prin manivelă: 0° – 80°
• Tip produs: Pat mecanic
• Secțiuni ajustabile: 1
• Greutate minimă susținută: 130 kg
• Greutate produs: maximum 40 kg
• Dimensiuni: 2040 x 900 x 930 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ±5%.
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)
	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 02

Denumire produs: DULAP MEDICAL

Număr bucăți: 2  buc

	SPECIFICAȚII TEHNICE
	DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT
(se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate)

	1
	2

	Caracteristici generale
• Corpul principal este format dintr-o placă de oțel laminată la rece de 0,6 mm
• Suprafața este acoperită cu pulbere
• Încuietoare tip WT
• Mâner din oțel laminat la rece
• Culoare: panoul ușii – alb      
Prevazute cu polite si usi cu incuietoare                                                   
Dimensiuni: 900 x 400 x 1800 mm
Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ±5%.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)
	




FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 03

Denumire produs: TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR

Număr bucăți: 3 buc

	SPECIFICAȚII TEHNICE
	DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT
(se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate)

	1
	2

	Caracteristici generale
• Trusă de prim ajutor detașabilă, echipată cu suport de perete
• Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite
• Conține toate elementele prevăzute de legislația în vigoare pentru acordarea primului ajutor în unități de muncă
Conținutul minim obligatoriu:
• Foarfece cu vârfuri boante – 1 buc
• Garou 50 cm – 1 buc
• Deschizător de gură din material plastic – 1 buc
• Dispozitiv de respirație gură la gură – 1 buc
• Pipă Guedel mărimea 4 – 1 buc
• Pipă Guedel mărimea 10 – 1 buc
• Mănuși de examinare, perechi – 4 buc
• Pahare de unică folosință – 5 buc
• Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă – 10 buc
• Atele din material plastic – 2 buc
• Fâșii din tifon mici 5 cm x 4 m – 5 buc
• Fâșii din tifon mari 10 cm x 5 m – 3 buc
• Bandaj triunghiular, L = 80 mm – 2 buc
• Vată hidrofila sterilă, pachet A 50 g – 2 buc
• Ace de siguranță – 12 buc
• Leucoplast 5 cm x 3 m – 1 buc
• Leucoplast 2,5 cm x 2,5 m – 1 buc
• Alcool sanitar 200 ml – 1 buc
• Comprese sterile 10 cm x 8 cm x 10 buc – 10 seturi
• Pansament individual 2 cm x 6 cm – 10 buc
• Pansament cu rivanol 6 cm x 10 cm – 5 buc
• Plasture 6 cm x 50 cm – 1 buc
[image: ]• Creion – 1 buc
• Caiet A5 cu 50 de pagini – 1 buc
• Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor – 1 buc
• Rivanol soluție 1‰, 200 ml – 1 buc
• Apă oxigenată sau Perogen – 1 buc
• Alcool iodat 200 ml – 1 buc

Notă: Conținutul respectă prevederile legale privind dotarea minimă a truselor de prim ajutor pentru locul de muncă.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)
	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 04

Denumire produs: APARAT DE OXIGEN
Număr bucăți: 1 buc
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT
(se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate)

	1
	2

	Caracteristici generale
• Dispozitiv medical utilizat pentru administrarea oxigenului concentrat pacienților, prin intermediul unei canule nazale
• Mobil, ușor de manevrat, cu interfață separată pentru funcția de nebulizare
• Echipat cu display LCD pentru monitorizare facilă
• Dispune de 3 tipuri de alarme:
 - Alarmă pentru concentrație scăzută de oxigen
 - Alarmă pentru presiune scăzută
 - Alarmă pentru pană de curent
Caracteristici tehnice
• Debit: maximum 5 LPM
• Concentrația de oxigen: 93% ± 3% (la 5 L/min)
• Putere de intrare: 350 VA
• Nivel de zgomot: maximum 50 dB (A)
• Dimensiuni: 340 x 300 x 650 mm
Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ± 5%.
Pachetul conține
• Rezervor apă umidificator
• Furtun prelungitor
• Canulă nazală pentru administrare oxigen
	



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura. 

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant: 			…………………………….
Data: 				…………………………….
Semnătura autorizată: 	…………………………….
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